SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( LW42053_MT
	Type ( Freight )
	WagonShape ( LW42053.s )
	FreightAnim ( LW42053FA.s 1 1 )
 	Name ( "goncoil_LW 42053 empty" )
	Size ( 3.04908m 3.76033m 14.2672m )
	Mass ( "25t" )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.04908m 3.76033m 14.2672m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 3.3e6N/m 4.8e6N/m )
			Damping ( 3.0e6N/m/s 4.2e6N/m/s )
			Break ( 5.4e7N 5.4e7N )
			r0 ( 7cm 12cm )
		)
		Velocity ( 0.14m/s )
	)
      Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 3.3e6N/m 4.8e6N/m )
			Damping ( 3.0e6N/m/s 4.2e6N/m/s )
			Break ( 5.4e7N 5.4e7N )
			r0 ( 7cm 12cm )
		)
               CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( -0.14m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 9.8e5N/m 4.5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 3e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 5cm )
	DerailRailForce ( 2.7*120.9t )
	DerailBufferForce ( 615kN )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		1211.7N/m/s    -0.10    1.6mph    5.598N/m/s    1.636
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 21.3kN )

	MaxHandbrakeForce( 46kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.461 )
      TripleValveRatio ( 2.5 )
	MaxReleaseRate ( 1.86 )
	MaxApplicationRate ( 0.84 )
	MaxAuxilaryChargingRate ( 1.69 )
	EmergencyResCapacity( 2.604 )
	EmergencyResChargingRate ( 1.68 )
      EmergencyBrakeResMaxPressure ( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 50 )

  	Sound (	"genfreightwag1.sms" )


)